Сетевые средства:

1. Серверная часть ОС
2. Средства запроса доступа к удалённым ресурсам – клиентская часть ОС
3. Транспортное средство ОС, которое с коммуникационной системой обеспечивает передачу сообщений между компьютерами сети

(Сервер может быть клиентом, а клиент сервером)

Локальные сети можно подразделять в зависимости от используемой сетевой и операционной системы на: серверные, одноранговые, комбинированные.

(Серверные – клиент-серверные сети  
Одноранговые – все равны

Комбинированные – есть и те и те)

Сетевые службы и приложения

Предоставление пользователям совместного доступа к определённому типу ресурсов, например, к файлам – называют также предоставлением сервиса. Обычно сетевая операционная система поддерживает несколько видов сетевых сервисов: файловая, сервис печати, удалённого доступа и т. д.

Программы, реализующие сетевые сервисы, относятся к классу распределённых программ. Распределенная программа – это программа, которая состоит из нескольких взаимодействующих частей, причём каждая часть, как правило, выполняется на отдельном компьютере сети. Это системные распределенные программы, реализующие сетевые сервисы. Они представляют собой пару клиент-сервер и являются неотъемлемыми компонентами сетевой ОС.


Распределенное приложение выполняет определенную законченную работу по выполнению прикладной задачи. Например, часть приложения, выполняющаяся на компьютере, может поддерживать графический интерфейс, а другая его часть работать на мощном выделенном компьютере и заниматься обработкой данных. Распределенные приложения в полной мере используют потенциальные возможности распределенной обработки и поэтому часто называются сетевыми приложениями.

Проблемы проектирования распределенных приложений:

1. На сколько частей разбить приложение?
2. Какие функции возложить на каждую часть?
3. Как организовать взаимодействие этих частей так, чтобы в случае сбоев и отказов, оставшиеся части корректно завершали работу?

Физическая передача данных по линиям связи

В вычислительной технике для предоставления данных используется двоичный код. Внутри компьютера нулям и единицам соответствуют дискретные электрические сигналы. Представление данных в виде электрических или оптических сигналов называется кодированием. Существуют различные способы кодирования двоичных цифр. Например, потенциальный способ – при котором единицы соответствуют один уровень напряжения, а нулю – другой. Или импульсный способ, когда для представления цифр используются импульсы различной полярности, либо части импульса – называемые перепад/фронт. Для кодирования данных и передачи их между двумя компьютерами по линиям связи применимы аналогичные подходы. Главное отличие между передачей внутри компа и внешней сети – расстояние, которое приводит к большим искажениям.

В вычислительных сетях применяют как потенциальное, так и импульсное кодирование, а также специфический способ представления данных, который никогда не используется внутри компьютера – модуляция.

При модуляции дискретная информация представляется синусоидальным сигналом той частоты, которую хорошо представляет имеющая линия связи.

Порядок действий при передаче данных по линиям связи:

1. Кодирование
2. Компрессия
3. Преобразование информации из параллельной в последовательную форму (для экономии линии связи)

Элементы, реализующие физическую передачу данных: сетевые адаптеры; сетевые интерфейсы коммутаторов, маршрутизаторов и т. д. и аппаратура для передачи данных (модемы).

Потенциальное или импульсное кодирование применяется на каналах высокого качества, а модуляция предпочтительнее в том случае, когда канал вносит сильное искажение.

Обычно модуляция используется в глобальных сетях при передачи данных через телефонные линии, которые были разработаны для передачи голоса в аналоговой форме.

На способ передачи сигналов влияет количество проводов в линиях связи между компьютерами в линиях связи. Чтобы снизить её стоимость стараются сократить количество проводов. Для этого используют не параллельную передачу всех бит одного байта, а последовательную, побитную.


Для более надежной передачи данных часто используется подсчёт контрольной суммы.

20.09.2024

Топология физических связей


Под топологией сети понимается конфигурация графа, вершинам которого соответствуют конечные сетевые узлы (например компьютеры) и коммуникационное оборудование (например маршрутизаторы) ареограм?, электрические и информационные связи между ними.

Можно соединять каждый компьютер друг с другом или же связывать их последовательно. В таком случае они будут передавать сообщения друг другу транзитом. При этом транзитные узлы должны быть оснащены специальными средствами, позволяющими выполнять эту специфическую посредническую операцию. Транзитный узел может быть: компьютером и специализированным устройством.

Среди множества возможных конфигураций различают полносвязные и неполносвязные. 

Полносвязная топология


Полносвязная топология соответствует сети, в которой каждый компьютер связан со всеми остальными. Она в крупных сетях применяется редко, т. к. для связи n узлов требуется n(n-1)/2 количество линий связи. Чаще этот вид топологии используется в многомашинных комплексах или в сетях объединияющих небольшое количество компьютеров.



Все другие варианты подключения основаны на неполносвязных топологиях. Когда для обмена данных между двумя компьютерами может потребоваться промежуточная передача (через другие узлы сети).

Ячеистая топология

Ячеистая топология (Mesh) – получается из полносвязной путём удаления некоторых возможных связей. Эта топология допускает соединение большого количества компьютеров и характера для крупных сетей.



Плюсы ячеистой топологии:

1. Высокая отказоустойчивость
2. Повышенная пропускная способность
3. Высокий уровень безопасности


Минусы:

1. Сложность настройки
2. Избыточный расход кабеля
3. Потребность наличия нескольких сетевых интерфейсов

Кольцевая топология

Кольцевая топология – когда устройства соединяются по кругу друг с другом. Данные передаются по кольцу. Главное достоинство – резервирование связей. Кольцо представляет собой удобную конфигурацию для обратной связи – данные, сделав полный оборот, возвращаются к узлу источника.

Свойства кольца часто используются для тестирования связанности сети и поиска узла работающего некорректно. В сетях с кольцевой топологией необходимо принимать специальные меры в случае выхода из строя или отключения какого-либо узла.




Плюсы:

1. Нет возможности монополизировать сеть (у всех равный доступ)
2. Справедливое совместное использование сети

Минусы:

1. Отказ одного ПК может повлиять на работоспособность сети в целом
2. Добавление или удаление нового узла вынуждает разорвать сеть

Топология звезда




Топология звезда образуется в том случае, когда каждый компьютер с помощью отдельного кабеля подключается к общему центральному устройству, называемого концентратором. Концентратор направляет передаваемую информацию одному или всем компьютерам сети.

В роли концетратора может выступать компьютер, специализированное устройство, многовходовый повторитель, коммутатор, маршутизатор.

Плюсы:


1. Простая модификация и добавление узла без нарушения целостности сети
2. Центральный коммутатор может являться средством для диагностики, мониторинга и управления сетью
3. Отказоустойчивость
4. Применение нескольких типов кабелей

Топология дерево (иерархическая звезда)

Иногда имеет смысл строить сеть с использованием нескольких концентраторов иерархически соединённых между собой связями типа звезда. Полученную структуру называют деревом. Дерево является самым распространённым типом топологии как в локальных, так и в глобальных сетях. 

Общая шина

Частным случаем звезды является конфигурация «общая шина».



Здесь в роли центрального элемента выступает пассивный кабель, к которому по схеме монтажного ? подключается несколько компьютеров. Такую же топологию имеют многие сети, использующие беспроводную связь. В роли общей шины – общая радиосреда. Передаваемая информация доступна всем подлючённым пользователям.

Основным преимуществом такой схемы является низкая стоимость и простота наращивания. Самым серьёзным недостатком является её недостаточная надёжность. Любой дефект кабеля или какого-нибудь из многочисленных разъёмов полностью парализует всю сеть. Другой – невысокая производительность, т. к. при таком способе подключения каждый момент времени только один компьютер может передавать данные по сети. Поэтому пропускная способность канала связи всегда делится между всеми узлами сети.

Смешанная топология

В глобальных сетях мы говорим о смешанной топологии.

